|  |
| --- |
| **医学校区图书馆多媒体投影仪报价单** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价报价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 投影机 | 夏普 XG-ER420XA基本参数:3LCD显示技术，液晶板尺寸≥0.63英寸；▲标准亮度≥4200流明；▲对比度≥23000:1；标准分辨率1024\*768（XGA），兼容16:10，16:9；1.2倍光学变焦；可投影屏幕尺寸30英寸-300英寸（4：3画面）；灯泡功率≥218W，整机功耗≤290W，节能模式下待机功耗≤0.5W；灯泡寿命≥4000小时（标准模式），节能模式下灯泡寿命≥10000小时；机器重量≥3.4KG；内置扬声器≥10W；输入接口：▲HDMI输入\*2，电脑输入(15针微型D-sub)\*2，视频输入（RCA）\*1，色差信号\*1（和电脑1共享），音频输入(3.5mm立体声微型插口)\*1，音频输入（RCA）\*1，USB-A\*1；输出接口：电脑输出\*1（和电脑输入2共享），音频输出(3.5mm立体声微型插口)\*1；控制接口：USB-B\*1，LAN(RJ-45）\*1，RS-232C接口(9针D-sub)\*1；功能:采用风琴褶皱式防尘过滤网；滤网清洁提醒功能，到达用户设定的清洁时间，屏幕上会出现滤网警告图标；底部全密闭防尘结构设计，更适合吊装，有效防止灰尘侵入；温度监视功能，实时监测通风口温度变化，自动调节冷却风扇转速，有效控制机器内部温度；▲支持0秒冷却，菜单可设置冷却时间为0秒；黑板模式和幕墙色补偿功能，可设置4种幕墙背景色（红、蓝、绿、黄）；自动垂直梯形校正、水平校正、几何校正、曲面补正功能；▲图像捕获，标识设置功能，仅通过菜单简单设置，即可截取投影的图像用作开机显示画面；电脑信号自动同步功能，自动调节影像与电脑VGA信号格式匹配；▲网络投影功能，通过网线连接可传输局域网内计算机音视频信号，无需另购模块；USB查看器功能，可投影存储器里的图片、PDF文档；USB DISPLAY功能，可通过USB线缆投影来自电脑的图像和音频；RJ45网络控制功能，适用于局域网内计算机对投影机的远程控制；开机密码锁定；开机LOGO密码锁定；遥控器或者面板按键锁定功能；安全防盗杆设计，kensington安全防盗锁设计；无信号自动关机；▲ 提供制造厂家针对本项目售后服务原件；必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章），提供证明文件复印件加盖厂家公章。 | 23 |  |  | 含拆装费 |
| 总计: | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |

一、质量要求

1、投标方提供的货物（服务）必须达到相应的国际标准（国家标准）、本采购文件的所有技术要求及规定，产品必须是原厂生产的完整的、全新的、高质量的和工艺精良的合格正品并列出所供货物的标准配置清单。

2、产品应有牢固的包装措施，保证产品安全，不受损坏和损伤。产品必须安全运达招标文件规定的交货地点。

3、中标方所提供的货物（服务）需经采购方和相关部门（采购单位认为有必要的话）验收，如发现任何质量问题，经产品质量检测机构检测认定质量不合格的，采购人有权提出更换、拒收和索赔要求，由此产生的责任损失应由卖方负责。采购人可从产品质量保证金中扣除所产生的费用损失。

4、中标方须提供完整的技术资料（包括产品说明书、用户手册、出厂明细表或装箱单、质量合格证及其它相关文件资料等）。

5、买方可对卖方所提供的货物进行抽样送买方指定的检测机构检测，所发生的检测费用由卖方承担。抽取样本数量不多于国家规范要求。

6、为了保证整个项目的质量以及系统良好的运行性能，投标方保证所提供的全部产品、材料及配件是直接从正规的供货商处采购，并附原产地证书，各项指标完全符合厂家技术文件的规定及指标。所有货物在开箱检验时必须完好、无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

二、售后服务要求

1、质保期限（保质期从验收合格并正式交付给使用单位之日起计算）

（1）整个项目必须至少提供三年免费保修期，保修期从验收合格正式交付给使用单位之日起计算。所有的设备若在保修期内发现有质量问题，应免费更换有质量问题的设备。

（2）投标方可以根据自己的情况，提供三年以上的免费保修期。

2、质保期内的服务

供应商必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在产品保修期内，一旦发生质量问题，供应商在接到通知（包括电话通知）后4小时响应，详细了解情况并及时反馈；24小时内派人到达现场完全修复或更换，费用由供应商负责。如供应商在接到通知（包括电话通知）4小时内没响应，24小时内没派人到达现场完全修复或更换，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

3、在设备的设计使用寿命周期内，中标人应能保证使用方更换到原厂正宗的零部件，确保设备的正常使用，投标人必须提供及时提供生产厂家配件的承诺书。在使用过程若需要调换配件，在保修期内凡非使用者人为引起的，一切费用由中标方承担。如人为造成或保修期外需维修的中标方可收取维修材料费。

4、技术支持：保修期届满后，承诺对设备进行终身维护，有责任在设备使用地对设备进行必要的维护或修理，将随时解答客户各类技术问题，向用户提供技术支援。

5、投标人在投标文件中提供其他有价值的服务的方案（如定期维修保养、人员培训、技术保障等）。

6、投标人详细具表说明所投设备的质量保证期情况。

三、专用工具及备品备件：

中标人应免费提供一套维修所需的专用工具及清单和设备在质量保证期内所需的备品备件。

四、交货期限：

中标供应商必须于合同签订后10日内，根据采购人的要求供货，并将货物运送到指定地点免费安装调试完毕。

五、其它

1、中标单位在签订合同时，若坚持提出附加条件和不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

2、货物由使用单位组织人员验收，并出具货物质量验收报告。